**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Тележка передаточная**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тн |  | | | | |
| Тип перевозимого груза |  | | | | |
| Размеры тележки, мм (ДхШхВ) |  | | | | |
| Ширина колеи (расстояние между внутренними сторонами головок рельсов), мм |  | | | | |
| Тип подтележечного рельса/ Длина рельсового пути, м |  | | | | |
| Размещение | Уличное У1  Под навесом У2  В помещении У3 | | | | |
| Температура эксплуатации | от -20°С до +40°С  от -40°С до +40°С  Другое (указать) | | | | |
| Группа классификации тележки в соответствии с ИСО 4301/1-86 | А3  А4  А5  А6  А7  Другое (указать)  Затрудняюсь ответить | | | | |
| Исполнение | Общепромышленный | Пожаробезопасный (выбрать)  П-I  П-II  П-IIа  П-III | Взрывозащищенный (выбрать либо указать) | | |
| Класс взрыв. зоны | Категория взрыв. смеси | Группа взрыв.  смеси |
| ☐ В-Ia  ☐ B-Iб  ☐ В-Iг | ☐ IIA  ☐ IIB | ☐ T1  ☐ T2  ☐ T3  ☐ T4 |
| Тип привода на передвижение | Ручной  Электрический от раздельных мотор-редукторов  Электрический канатный (*рекомендуется для взрывозащищенного исполнения, а также при размещении тележки на улице)* | | | | |
| Тип токоподвода питания к тележке (с краном не поставляется)  *(для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от раздельных мотор-редукторов")* | Траковый токоподвод   Кабельный токоподвод на С-профиле   Кабельный (шлейфовый) токоподвод  Кабельный барабан  Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении)   Контактный рельс (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении и при размещении У1)  Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) | | | | |
| Тип управления  *(для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от раздельных мотор-редукторов")* | Стационарный пульт управления, расположенный на тележке  Стационарный пульт управления, расположенный вне тележки, с длинной кабеля \_\_\_ метров  Дистанционный пульт на токопроводе с длинной кабеля \_\_\_ метров  Радиоуправление | | | | |
| Скорость передвижения, м/мин | 20  30  40  Другая (указать) | | | | |
| Цвет тележки | Желтый RAL 1003 (по умолчанию)  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Опции для тележки, не входящие в стандартную комплектацию:  Электродвигатель с тормозом на передвижение  Регулирование передвижения тележки с помощью преобразователя частоты  Световая сигнализация  Звуковая сигнализация  Стропы для фиксации груза  Подогреваемый ящик управления  Защитное покрытие поверхности платформы листовой резиной  Борта на платформе высотой \_\_\_\_ мм  Съемные  Несъемные  Площадка для оператора  Изготовление без металлического настила в виде рамной конструкции  Индикатор наработки времени  Оптические датчики сближения тележки с соседний или с препятствием (диапазон работы от 0 до 2 метров)  Оптические датчики сближения тележки с соседний или с препятствием (диапазон работы от 0 до 10 метров) | | | | | |
| **Дополнительные требования (указать):** | | | | | |