**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Тележка передаточная**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тн |  |
| Тип перевозимого груза |  |
| Размеры тележки, мм (ДхШхВ) |  |
| Ширина колеи (расстояние между внутренними сторонами головок рельсов), мм |  |
| Тип подтележечного рельса/ Длина рельсового пути, м |  |
| Размещение | [ ]  Уличное У1 [ ]  Под навесом У2 [ ]  В помещении У3  |
| Температура эксплуатации | [ ]  от -20°С до +40°С[ ]  от -40°С до +40°С [ ]  Другое (указать) |
| Группа классификации тележки в соответствии с ИСО 4301/1-86 | [ ]  А3 [ ]  А4 [ ]  А5 [ ]  А6 [ ]  А7 [ ]  Другое (указать)[ ]  Затрудняюсь ответить |
| Исполнение | [ ]  Общепромышленный | Пожаробезопасный (выбрать)[ ]  П-I[ ]  П-II[ ]  П-IIа[ ]  П-III | [ ]  Взрывозащищенный (выбрать либо указать) |
| Класс взрыв. зоны | Категория взрыв. смеси | Группа взрыв.смеси |
| ☐ В-Ia☐ B-Iб☐ В-Iг | ☐ IIA☐ IIB | ☐ T1☐ T2 ☐ T3☐ T4 |
| Тип привода на передвижение | [ ]  Ручной[ ]  Электрический от раздельных мотор-редукторов[ ]  Электрический канатный (*рекомендуется для взрывозащищенного исполнения, а также при размещении тележки на улице)* |
| Тип токоподвода питания к тележке (с краном не поставляется)*(для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от раздельных мотор-редукторов")* | [ ]  Траковый токоподвод [ ]  Кабельный токоподвод на С-профиле [ ]  Кабельный (шлейфовый) токоподвод[ ]  Кабельный барабан[ ]  Троллейный токоподвод (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении) [ ]  Контактный рельс (нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении и при размещении У1)[ ]  Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) |
| Тип управления*(для тележки рельсовой передаточной с типом привода "Электрический от раздельных мотор-редукторов")* | [ ]  Стационарный пульт управления, расположенный на тележке [ ]  Стационарный пульт управления, расположенный вне тележки, с длинной кабеля \_\_\_ метров[ ]  Дистанционный пульт на токопроводе с длинной кабеля \_\_\_ метров[ ]  Радиоуправление |
| Скорость передвижения, м/мин | [ ]  20 [ ]  30 [ ]  40 [ ]  Другая (указать) |
| Цвет тележки | [ ]  Желтый RAL 1003 (по умолчанию) [ ]  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Опции для тележки, не входящие в стандартную комплектацию:[ ]  Электродвигатель с тормозом на передвижение [ ]  Регулирование передвижения тележки с помощью преобразователя частоты[ ]  Световая сигнализация[ ]  Звуковая сигнализация [ ]  Стропы для фиксации груза[ ]  Подогреваемый ящик управления [ ]  Защитное покрытие поверхности платформы листовой резиной[ ]  Борта на платформе высотой \_\_\_\_ мм [ ]  Съемные [ ]  Несъемные[ ]  Площадка для оператора [ ]  Изготовление без металлического настила в виде рамной конструкции[ ]  Индикатор наработки времени[ ]  Оптические датчики сближения тележки с соседний или с препятствием (диапазон работы от 0 до 2 метров)[ ]  Оптические датчики сближения тележки с соседний или с препятствием (диапазон работы от 0 до 10 метров) |
| **Дополнительные требования (указать):** |